2.ASCLL是美国信息标准交换码，用二进制编码字母数字之类的规定

UTF-8是一个字节8bit的编码格式

4int main(int argc, char \*\* argv)是程序入口函数，argc是输入参数的个数，argv是指针数组储存输入的参数

.，第一张图是超声波测距模块，发出和收集超声波，通过超声波传输的速度和时间差算出与目标的距离

第二张图是。位移寄存器将二进制数据向左向右任意移位，并将数据储存下来，可以进行数据操作

第四张图是发光二极管能单向导电并发光

这四个二极管组成整流桥由于二极管单向导电，使得输入的正负改变的交流电，变为右上角输出的那根线始终是正，右下始终是负的直流电